|  |  |
| --- | --- |
| X105-2 Modulo d’ordine per 2 automazioni battenti a misura *Order form for 2 swing doors to size* |  |

Compilare il modulo nelle celle gialle. / *Fill out the form in the yellow cells.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente / *Customer:* | Persona richiedente / *Applicant name:*Firma / *Signature:* | Data / *Date:* |

1) Scegliere il tipo di automazione / *Choose the automation type*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[ ]** **SW5****MENU > DOOR = SW5** | **[ ]** **SW80****MENU > DOOR = 80S1 (or 80S)** | **[ ]** **SW80MC****MENU > DOOR = 80S1 (or 80S)** |



2) Nel caso di porte sincronizzate, indicare l’anta MASTER (quella che apre per prima) e l’anta SLAVE (quella che chiude per prima). / *In the case of synchronized door, indicate the MASTER leaf (the one that opens first) and the SLAVE leaf (the one that closes first).*

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]** MASTER a sinistra e SLAVE a destra *MASTER on the left side and SLAVE on the right***MENU > OPEN = ← (SW5 only)****ADV > SYNC = MST1 (or SLV1)****ADV > ID = 1** | **[ ]** MASTER a destra e SLAVE a sinistra *MASTER on the right side and SLAVE on the left***MENU > OPEN = → (SW5 only)****ADV > SYNC = SLV1 (or MST1)****ADV > ID = 2** |

3) Scrivere la lunghezza dell’automazione / *Write the automation length*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ld =**  |  | mm | **[ ]** | Con batterie assemblate / *With assembled batteries***MENU > BTMD = CONT** |

4) Scrivere la distanza A tra la cerniera e il lato sinistro dell’automazione, oppure la distanza B tra la cerniera e il lato destro dell’automazione. N.B. Per SW80 la distanza A e B deve essere compresa tra 0 e 50 mm.

*Write the A distance between the hinge and the left side of the automation, or the B distance between the hinge and the right side of the automation. N.B. For SW80 the distance A and B must be between 0 and 50 mm.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A =**  |  | mm | **B =**  |  | mm |

**FACE S.r.l.** Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di Casier (TV) - Italy

E-mail: info@facespa.it \ Fax +39 0422 380414 \ Phone +39 0422 492730 \ www.facespa.it

5) Scegliere il tipo di braccio / *Choose the type of arm*

**[ ]** **SWSA (SW80SA)** Braccio scorrevole a tirare / *Sliding arm to pull*

**MENU > ARM = SA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lm (MIN) | Lm (MAX) |
| SW5 | L1 = A + 230 | L2 = B + 230 | 625 | 1500 |
| SW80 | A ≤ 50 → L1 = 270A > 50 → L1 = A + 220 | B ≤ 50 → L1 = 270B > 50 → L1 = B + 220 | 665615 | 15001500 |

**[ ]** **SWSA1 (SW80SA1)** Braccio scorrevole a spingere / *Sliding arm to push*

**MENU > ARM = SA1**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lm (MIN) | Lm (MAX) |
| SW5 | L1 = A + 230 | L2 = B + 230 | 760 | 1500 |
| SW80 | A ≤ 50 → L1 = 270A > 50 → L1 = A + 220 | B ≤ 50 → L1 = 270B > 50 → L1 = B + 220 | 800750 | 15001500 |

**[ ]** **SWAA (SW80AA)** Braccio articolato a spingere / *Articulated arm to push*

**MENU > ARM = AA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lm (MIN) | Lm (MAX) |
| SW5 | L1 = A + 330 | L2 = B + 330 | 600 | 1500 |
| SW80 | A ≤ 50 → L1 = 270A > 50 → L1 = A + 220 | B ≤ 50 → L1 = 270B > 50 → L1 = B + 220 | 640590 | 15001500 |

|  |
| --- |
| Scrivere eventuali informazioni aggiuntive. / *Write any additional information.* |
|  |